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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Система наблюдения  FORTIS DETECT предназначена для круглосуточного патрулирования, поиска и регистрации объектов (автомобили, животные, люди, дроны). Система состоит из тепловизионной камеры, подвижной платформы и пульта управления. Система управляется по WIFI и питается от встроенных аккумуляторов, изображение просматривается и регистрируется на мобильном устройстве. 

Комплектность поставки
	FORTIS DETECT
	1

	Пульт управления
	1

	Батарея аккумуляторная 18650
	2

	Зарядное устройство
	1

	Кабель USB-С 
	1

	Инструкция по эксплуатации 
	1

	Сумка
	1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		  Тип приемника
Mикроболометр VOx, 8…14 µм, 50 Гц, 12 µм
Формат матрицы
640х512
Калибровка
Затворная автоматическая 
Чувствительность, NETD
<25 mK
Объектив
F1.0/35мм
Дальность до объекта (1.7х0.5м)
Обнаружение
Опознавание
идентификация

1400м
380м
180м
Поле зрения
12ºх9.2º
Интерфейс камеры
  USB-C, видеовыход
Дальность действия WIFI камеры
10м
Угол вращения платформы по горизонту
360º
Угол вращения платформы по вертикали
50º
Интерфейс платформы
WiFi
Дальность действия WIFI платформы
20м
Питание камеры
2х18650
Питание платформы
Встроенный аккумулятор 2000 мАч
Питание пульта управления платформой
3XААА
Интерфейс зарядки
Type-C
Скорость вращения
8 регулируемых скоростей
Скорость вращения платформы по горизонту
0.05-4 оборота в минуту
Скорость вращения платформы по вертикали
0.05-0.6 оборота в минуту
Количество скоростей
8
Максимальное время непрерывной работы
6ч
Вес 
1.3 кг
Габариты 
196х110х148мм
Диапазон рабочих температур
-20°C … +50°C
Степень защиты IEC 60529
IPХ6 


    











































ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Джойстик управления камерой
2. Пульт управления
3. Объектив
4. USB-C интерфейс/видеовыход
5. Платформа
6. Батарейный отсек
7. Магнит
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
· Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (6), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).
· Скачайте мобильное приложение ‘IR video”. 
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· Для включения/выключения тепловизионной камеры длительно нажмите джойстик (1). 
· Подключите камеру на ваше мобильное устройство по WIFI, введите пароль 12345678.
· Откройте приложение “IR Video” на вашем мобильном устройстве, нажмите “connect device”, нажмите “viewfinder”, на дисплее появится изображение с тепловизора.  Для включения  видеозаписи нажмите красную кнопку. Для просмотра записанного видео  нажмите “Device gallery”. 
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· Наблюдая в мобильное устройство, настройте резкость изображения, вращая объектив (3) до получения четкого изображения на мобильном устройстве.
· В случае использования передатчика видео нажмите кнопку (6). Включите монитор с приемопередающим устройством. Диапазон работы передатчика до 300 метров.
· Включите платформу (см. инструкцию на платформу). 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!
Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.
Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.
                                                                                                            
Предприятие-изготовитель: 
www.electrooptic.by






Управление джойстиком
Настройка параметра меню
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Движение по меню вперед (при входе в меню)

Короткое нажатие ZOOM X2 X4


Движение по меню назад (при входе в меню)

Короткое нажатие – фото
Длительное нажатие – видео

Длительное нажатие – вход в меню / выход из меню / выход из настроек 
Короткое нажатие – вход в настройки меню
Длительное нажатие – питание вкл/выкл
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