FORTIS DRIVE                                                                                                                Автономная беспроводная тепловизионная камера 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Камера FORTIS DRIVE предназначена для безопасного вождения транспортных средств, наблюдения и регистрации в ночное время суток и в условиях плохой видимости. Камера полностью автономная, беспроводная и мобильная, не требует подключения к источникам питания и к мониторам. Изображение передается по WIFI на любое мобильное устройство. Камера имеет магниты и надежно крепится к металлической поверхности.

Комплектность поставки
	FORTIS DRIVE
	1

	Батарея аккумуляторная 18650
	2

	Зарядное устройство 
	1

	Кабель USB-С 
	1

	Инструкция по эксплуатации 
	1

	Сумка
	1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		  Тип приемника
Mикроболометр VOx, 8…14 µм, 50 Гц, 12 µм
Формат матрицы
640х512
Калибровка
Затворная автоматическая 
Чувствительность, NETD
<25 mK
Объектив
F1.0/9.1мм
Поле зрения по диагонали
45º
Интерфейс камеры
USB-C, видеовыход
Дальность действия WIFI камеры
10м
Питание камеры
2х18650
Максимальное время непрерывной работы
10ч
Вес 
0.4 кг
Габариты 
101x117x128мм
Диапазон рабочих температур
-20°C … +50°C
Степень защиты IEC 60529
IP67 


    
















ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
1. Джойстик включения
2. Винты регулировки угла наклона камеры
3. Батарейный отсек
4. USB-C интерфейс/видеовыход
5. Магниты
[image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\ПАСПОРТ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ\FORTIS DRIVE\0-02-05-1ab899e84c3caa679278e7300b9a745419bd6749fc12e4687bcb233291cbc488_a51aa20b06e39db2.jpg]
[image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\ПАСПОРТ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ\FORTIS DRIVE\0-02-05-71aa61533affc9a8308b2393dfa7772220eefd36abeb3870584c92714a65886d_6ed89392d02dc675.jpg]
3






6
 2                     1

5




[bookmark: _GoBack]
4
[image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\Рендеры\Система вождения\100.500 Sistema wozhdenija_AllCATPart_6-Photoroom.png]











ПОРЯДОК РАБОТЫ
· Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (3), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).
· Скачайте мобильное приложение ‘IR video”.  
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· Для включения/выключения тепловизионной камеры длительно нажмите джойстик (1). 
· Подключите камеру на ваше мобильное устройство по WIFI, введите пароль 12345678.
· Откройте приложение “IR Video” на вашем мобильном устройстве, нажмите “connect device”, нажмите “viewfinder”, на дисплее появится изображение с тепловизора.  Для включения  видеозаписи нажмите красную кнопку. Для просмотра записанного видео  нажмите “Device gallery”. 
 [image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\ПАСПОРТ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ\0-02-05-bd9270e7cc2016e08412199f1e00fc7cefcebedbcf27d28800a155ebee5e452c_7d1379b6168277ad.jpg]
[image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\ПАСПОРТ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ\0-02-05-4657445af2aa8c572f886f270f70ce9d4fd57a1f91b303d77cfbab26161a3f09_5ed0ab098027ad1c.png]
[image: C:\Users\V. Krishtanosov\Desktop\ПАСПОРТА\ПАСПОРТ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ\0-02-05-25f828e5bfdcd068e2480f1b319ff7297b207a823f987678291a755de7cf3d2c_e7c245f3bd69f53c.png]




	



















· Установите камеру на металлическую поверхность транспортного средства.
· Наблюдая изображение на мобильном устройстве, настройте необходимый угол наблюдения, используя винты (2).
· В случае использования передатчика видео нажмите кнопку (6). Включите монитор с приемопередающим устройством. Диапазон работы передатчика до 300 метров.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!
Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.
Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.
                                                                                                            
Предприятие-изготовитель: 
www.electrooptic.by

 Управление джойстиком
Настройка параметра меню
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Движение по меню вперед (при входе в меню)

Короткое нажатие ZOOM X2 X4
Движение по меню вперед


Движение по меню назад (при входе в меню)

Короткое нажатие – фото
Длительное нажатие – видео

Длительное нажатие – вход в меню / выход из меню / выход из настроек 
Короткое нажатие – вход в настройки меню
Длительное нажатие – питание вкл/выкл
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