FORTIS FUSION DRIVE                                                                                                               Автономная беспроводная тепловизионно-телевизионная камера для вождения транспортных средств
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
Камера FORTIS FUSION DRIVE предназначена для безопасного вождения транспортных средств в ночное время суток и в условиях плохой видимости. Камера передает совмещенное тепловизионно-телевизионное изображение, полностью автономная, беспроводная и мобильная, не требует подключения к источникам питания и к мониторам. Изображение передается по радиоканалу на OTG приемник и подключается к мобильному устройству с Android через USB-C интерфейс. Камера имеет неодимовые магниты и надежно крепится к металлической поверхности.

Комплектность поставки
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	Батарея аккумуляторная 18650
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	Зарядное устройство 
	1

	OTG адаптер
	1

	Инструкция по эксплуатации 
	1

	Сумка
	1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		  
Тепловизионный канал
Телевизионный канал
Тип приемника
Mикроболометр VOx, 12 µм
1/3", CMOS starlight
Формат матрицы
640х512
1280x960
Частота кадров
50Гц
Чувствительность
NETD <25 mK
0.0001...30 000 люкс
Поле зрения по диагонали
45º
Питание камеры
2х18650
Максимальное время непрерывной работы
6ч
Дальность действия видео передатчика
500м
Вес 
0.4 кг
Габариты 
101x117x128мм
Диапазон рабочих температур
-20°C … +50°C
Степень защиты IEC 60529
IP67 


    

















ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
1. Кнопка включения
2. Винты регулировки угла наклона камеры
3. Батарейный отсек
4. Магниты
5. Антенна видеопередатчика
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
· Установите два аккумулятора 18650 в батарейный отсек (3), соблюдая полярность (полярность указана на крышке).
· Скачайте приложение OTG view или USB_CAMERA (приложения только для Android)
Внимание! Приложение работает с версией Android 12 и более поздней.
· Установите камеру на металлическую поверхность транспортного средства.
· Для включения/включения камеры нажмите кнопку (1). 
· Подключите OTG адаптер к интерфейсу USB-C планшета или моб. телефона. Включите приложение, на экране должно появиться изображение с камеры.
· Наблюдая изображение на мобильном устройстве, настройте необходимый угол наблюдения, используя винты (2).


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Не направляйте прибор на солнце, детектор может быть поврежден!
Не допускайте попадания воды и снега на оптику, это ухудшает качество изображения. Протирайте оптику мягкой тканью.
Хранить прибор в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.
                                                                                                            
Предприятие-изготовитель: 
www.electrooptic.by
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